| **Označení místností** | **Umístění a technický popis** | **Další vybavení** |
| --- | --- | --- |
| R | **Parkoviště**    Podlaží: -1  Plocha: 803,77 m2 | Stání pro 23 automobilů  Rozměr parkovacího místa: 2,8 m x 5,5 m |
| S00 | **Chodba**  Podlaží: -1  Plocha: 194,13 m2 | x |
| S01 | **Sklad uklízecích potřeb a obalů**  Podlaží: -1  Plocha: 35,28 m2  Podlaha linoleum | x |
| S02 | **Kompresorová stanice**  Podlaží: -1  Plocha: 31,77 m2  Podlaha linoleum, rozvody stlačeného vzduchu délky cca 200 m, tlaková nádoba na 1000 l stlačeného vzduchu, provozní tlak 7÷10 bar, elektrorozvody 230V a 400V | Šroubový kompresor s výkonem 7,5 kW, řízení motoru systémem start-stop, sběrné nádoby na separovanou vodu a olej |
| S03 | **Archiv fakulty**  Podlaží: -1  Plocha: 44,69 m2  Podlaha dlažba | x |
| S04 | **Místnost vzduchotechniky**  Podlaží: -1  Plocha: 77,05 m2  Podlaha linoleum, centrální technologie, odsávání laboratoří | x |
| S05 | **Rozvodna elektro**  Podlaží: -1  Plocha: 31,77 m2  Podlaha linoleum | x |
| S06 | **Místnost výměníku**  Podlaží: -1  Plocha: 56,42 m2  Podlaha dlažba | x |
| S07 | **Sklad nábytku**  Podlaží: -1  Plocha: 112,84 m2  Podlaha linoleum | x |
| P00 | **Chodba**  Podlaží: 0  Plocha: 195,18 m2 | x |
| P01 | **Recepce + reprografické služby**  Podlaží: 0  Plocha: 11,30 m2, výška 4,5 m  Podlaha linoleum, umyvadlo | x |
| P02 | **Laboratoř techniky prostředí**  Podlaží: 0  Plocha: 68,64 m2, výška 4,5 m  Nepropustná protiskluzová podlaha, odsávání, elektrické napájení 230V a 400V, přívod tekoucí vody – umyvadlo, přívod vody z demineralizační stanice, přívod tlakového vzduchu z centrálního rozvodu.  Laboratorní dřez, rozvod demineralizované vody po laboratoři, opatřený ovládacími a měřicími prvky (ventily, uzávěry, měřením průtoku, teploty), rozvod tlakového vzduchu, včetně ovládacích a měřicích prvků (kompresor, nebude-li centrální), osvětlení denním i umělým světlem, protiskluzové rošty na podlaze u pracovních stolů, digestoř, skladovací box pro chemikálie  **Dozvuková komora 20 m2** | Dozvuková komora, měření kvality vody (vodivost, pH), zvukoměry 2×, Brüel&Kjær + Extech, laserový dálkoměr DISTO A5, anemometr žhavící (vrtulkový, pro různé rychlosti, elektrický pro malé rychlosti), příslušné vyhodnocovací programy (IZOFONIK, Hluk+), teploměry, barometr, anemometry – vrtulkové, tepelné, PULSE 6 kanálů společně s mechanikou, měření hluku, otáček a zrychlení, mikrofony – 3 ks, kalibrátor zvukoměru Brul, kabely pro snímání zrychlení a zvuku délka 3m, 5 m, 15 – 20 m, s možností prodloužení – terénní měření), kufřík na přenášení PULSE 6, LabVIEW  Laboratorní stoly s přívodem el. proudu. |
| P03 | **Laboratoř tepelných procesů, slévání a svařování**  Podlaží: 0  Plocha: 187,47 m2, výška 4,5 m  Beton speciál nebo tepelná dlažba (povrch proti otěru a teplu do 1 700°C), samostatný rozvod elektřiny s rozvaděčem (cca 200A), elektrorozvody 230V a 400V, centrální odsávání, centrální rozvod stlačeného vzduchu, zdvihací zařízení (mostový/portálový jeřáb, dílenský jeřáb), 2 nádrže po 100 l pro kalení  **Příruční sklad 8,80 m2** | 1x elektropec do 1 100°C, 1x suška do 300°C, 2x malé muflové pece, 1x malá pec pro žíhání, 1x pec pro nitridaci a cementaci, 1x pec pro žíhání do 1 200°C, 2x indukční tavící pec, 1x tavící elektropec do 1 200°C, formovací plošina, pneumatické kladivo, licí pole, technologie melt spraying, nízkotlaké lití, svářečky pro různé druhy svařování, simulátor svařování |
| P04 | **Laboratoř diagnostiky I a II**  Podlaží: 0  Plocha: 200,07 m2, výška 4,5 m  Nepropustná protiskluzová podlaha, chemicky odolná proti ropným látkám, centrální odsávání, odvod spalin a chemických látek s tlumiči, odhlučnění, elektrické napájení 230V a 400V, přívod tekoucí vody – umyvadlo, přívod vody z demineralizační stanice, přívod tlakového vzduchu, zdvihací zařízení (mostový/portálový jeřáb, dílenský jeřáb).  Laboratorní dřez se dvěma nádržemi na laboratorní sklo, osvětlení denním i umělým světlem, protiskluzové rošty na podlaze u pracovních stolů, digestoř, záchytné vany pro uložení chemikálií používaných v tribodiagnostice.  **Příruční sklad 8,80 m2** | Tribodiagnostika - kombinovaný přístroj k měření velikosti částic, tvaru, morfologie a viskozity olejů SPECTRO LNF Q200, spektrometr NICOLET iS5, ADASH + software pro vyhodnocování a archivaci dat pro ADASH, Termo kamera FLIR i3 (levná termokamera), LabVIEW.  Měření ultrazvuku. Laboratorní stoly s přívodem el. proudu.  Zvuková diagnostika bude společná s měřením hluku (Laboratoř mechaniky/techniky prostředí)  Použité chemikálie: oleje, technický benzín, technický líh |
| P05 | **Místnost uklízeček**  Podlaží: 0  Plocha: 8,12 m2  Podlaha linoleum, pro 3 osoby | x |
| P06 | **Laboratoř mechaniky a termomechaniky**  Podlaží: 0  Plocha: 176,05 m2, výška 4,5 m  Antivibrační, nepropustná protiskluzová podlaha, centrální odsávání, přívod stlačeného vzduchu, přívod tekoucí vody, klimatizace, elektrické napíjení 230V a 400V, odhlučnění, zdvihací zařízení (2t), denní i umělé osvětlení, demineralizační stanice, termokomora (pro měření přestupů a prostupů tepla, tepelných ztrát, atd.)  Laboratorní dřez se dvěma nádržemi na laboratorní sklo, nádrž/e s demineralizovanou vodou, rozvod demineralizované vody po laboratoři se třemi vývody, opatřený ovládacími a měřicími prvky (ventily, uzávěry, měřením průtoku, teploty), rozvod tlakového vzduchu se dvěma vývody, včetně ovládacích a měřicích prvků (kompresor, nebude-li centrální), osvětlení denním i umělým světlem, protiskluzové rošty na podlaze u pracovních stolů, digestoř.  **Příruční sklad 8,82 m2** | Výměníky tepla, tělesa ústředního topení, chladiče (vyvedeny ven), ventilátory, komory izolované, zdroje tepla  Klimatizace (bude sloužit i k měření), teplovodní soustava regulovaná (vytápěcí okruh, včetně zdrojů tepla a tepelného čerpadla), průtokoměry, tlakoměry, termokamera, radiační teploměr, vysílače pro dálkový příjem signálu z termočlánků MWTC – (min. 8 ks), standy pro měření přestupů tepla vlastní konstrukce, LabVIEW, chladiče, kalorimetr, viskozimetr – vibrační, hrníčkový, měření PIV…  Laboratorní stoly s přívodem el. proudu.  Solární zařízení (průraz na střechu pro připojení fotovoltaických a solárních panelů)  Klimatizace, vnější chladiče, solární a fotovoltaické panely, systémy pro měření přestupů tepla, oběhová čerpadla, nádrže na oteplenou vodu, termočlánky, radiační a Pt teploměry, termokamera, osciloskop, otopná tělesa + příslušenství, wattmetry, snímače a zesilovače pro měření napětí a proudu pro DEWERACK, LabVIEW  Laboratorní stoly s přívodem el. proudu  Standy pro měření, systém pro měření kinematických veličin (např. Qualisys), dynamometr, osciloskop, snímače zrychlení a posuvů, sil, zesilovače pro měření zrychlení DEWETRON, rychlokamera, termokamera, rázové kladívko, LabVIEW  Použ. chemikálie: technický benzín, technický líh, barva, ředidla, lepidla (na tenzometry),  Měřící standy vlastní konstrukce. Bezdotykové snímače polohy, rychlosti a zrychlení (laserové, ultrazvukové), snímače otáček (dotykové, bezdotykové), sada snímačů zrychlení s kalibrátorem, budiče vibrací (elektrodyna-mický, mechanický a pneuma-tický), snímače otáček, snímač krouticího momentu, LabVIEW, server + počítače –pro jednotlivá měřicí místa |
| P07 | **Laboratoř převodů, mechanismů a částí strojů**  Podlaží: 0  Plocha: 98,62 m2, výška 4,5 m  Nepropustná protiskluzová podlaha, chemicky odolná vůči ropným látkám, odsávání, odhlučnění, elektrické napájení 230 V, přívod tekoucí vody (umyvadlo), manipulační zařízení.  **Příruční sklad 8 m2** | Tlumiče, semiaktivní, včetně budiče vibrací, elektromotory, převodovky, frekvenční měniče pro řízení motorů. Snímače krouticího momentu, otáčkoměry (dotykový, bezdotykový), řídící karty do počítače NI pro vyhodnocování hodnot, LabVIEW.  Prostor pro měřící standy vlastní konstrukce |
| P08 | **Laboratoř automatizace, robotiky a řídících průmyslových systémů**  Podlaží: 0  Plocha: 181,00 m2, výška 4,5 m  Protiskluzová zátěžová podlaha, přívod tekoucí vody – umyvadlo, odhlučnění, samostatný rozvod elektřiny 230V a 400V s rozvaděčem  **Příruční sklad 8 m2** | Laboratorní stůl se základními přístroji 10x, učitelské PC + dataprojektor, PC pro programování PLC automatů u každého stanoviště, SW Labview a rozhraní pro měření na PLC automatech, několik typů PLC automatů pro měření a programování (TECO, SIMATIC apod.).  Stoly, 2 roboty typu SCARA, 10 × notebook + HMI panely + PLC řídící automaty (systém Siemens S7 nebo novější), aktuátory (především pneumatické a elektrické akční členy), frekvenční měniče, elektromotor rotační a lineární, převodovky, ANDON, motory s brzdou, snímače otáček (dotykový, bezdotykový). |
| P09 | **Laboratoř hydromechaniky a proudění**  Podlaží: 0  Plocha: 83,49 m2, výška 4,5 m  Nepropustná protiskluzová podlaha, spádovaná k odtoku, odtok v podlaze, odsávání, elektrické napájení 230 V, přívod tekoucí vody (umyvadlo), rozvod vody, přívod tlakového vzduchu (bude-li centrální), demineralizační stanice, příruční sklad přístrojového vybavení a technického materiálu.  Laboratorní dřez se dvěma nádržemi na laboratorní sklo, nádrž/e s demineralizovanou vodou, rozvod demineralizované vody po laboratoři se třemi vývody, opatřený ovládacími a měřicími prvky (ventily, uzávěry, měřením průtoku, teploty), rozvod tlakového vzduchu se dvěma vývody, včetně ovládacích a měřicích prvků (kompresor, nebude-li centrální), osvětlení denním i umělým světlem, protiskluzové rošty na podlaze u pracovních stolů, digestoř.  **Příruční sklad 8 m2** | Laboratorní stoly s přívodem el. proudu, uzamykatelná skříňka na chemikálie, čerpadla, potrubní síť dle vlastního návrhu, recirkulační nádrž, průtokoměry, ventilátory, snímače tlaku, průtoku, tlakoměry diferenciální, rychlostní sondy (Prandtl + Pittot), U- trubice, tlakové snímače, průtokoměr plováčkový, vrtulkový, kompletní program pro měření proudění (PIV metody), vyvíječe kouře, LabVIEW.  Použ. chemikálie: glycerín, NaOH, kalibrační roztoky na sondu měření pH |
| P11 | **Odpočinková zóna**  Podlaží: 0  Plocha: 27,00 m2, výška 4,5 m  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo | x |
| P10 | **Vestavěná šatní skříň**  Podlaží: 0  Plocha: 9,50 m2, výška 4,5 m  38 skříněk na délce 9,5m, 90 cm hluboké | x |
| P12 | **WC zaměstnanci**  Podlaží: 0  Plocha: 13,50 m2, výška 4,5 m  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| P13 | **WC handicapovaní**  Podlaží: 0  Plocha: 7,50 m2, výška 4,5 m  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| P14 | **Uklízecí místnost**  Podlaží: 0  Plocha: 6,00 m2, výška 4,5 m  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo | x |
| P15 | **WC muži**  Podlaží: 0  Plocha: 13,50 m2, výška 4,5 m  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| P16 | **WC ženy**  Podlaží: 0  Plocha: 13,50 m2, výška 4,5 m  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 100 | **Chodba**  Podlaží: 1  Plocha: 266,06 m2 | x |
| 101 | **Laboratoř PROTOTYPING + 3D tisk**  Podlaží: 1  Plocha: 66,08 m2  Izolovaná protiskluzová podlaha, centrální odsávání, chlazení, elektrické napájení 230 V a 400 V, přívod tekoucí vody – umyvadlo se dvěma dřezy na umývání používaného náčiní a zařízení, omyvatelné manipulační plochy, skříně na chemikálie (používané plasty, prostředky na povrchovou úpravu, apod.)  **Příruční sklad 10,27 m2** | Laboratoř je vybavena 3D tiskárnou Dimension SST 768. Laboratoř byla v r. 2012 přestěhována z objektu Za válcovnou do objektu H v Kampusu.  2x nová 3D tiskárna. |
| 102 | **Laboratoř speciální mechaniky**  Podlaží: 1  Plocha: 76,13 m2  Antivibrační podlaha, odhlučnění, klimatizace, centrální odsávání, elektrické napájení 230 V a 400 V, přívod tekoucí vody – umyvadlo, osvětlení denním i umělým světlem, vibrační plošina, zdvihací zařízení, hydraulická plošina se 6° volnosti pro buzení vibrací | Osciloskopy min 400 MHz, 4 kanály, 2 ks, laserový vibrometr s min. 2 hlavicemi, ultrazvukový generátor (buzení vibrací), laserový budič vibrací (nastřelování), rázové kladívko, stand pro zatěžování desek průrazem (průstřel), malá trhačka, tenzometry s krátkou odměrnou délkou (zlaté kontakty).  Laboratorní stoly s přívodem el. proudu. |
| 103 | **Laboratoř pro měření elektrických strojů a pohonů**  Podlaží: 1  Plocha: 162,88 m2  Zátěžové (ne úplně nejslabší) linoleum z důvodů snadné údržby, samostatný rozvod elektřiny s rozvaděčem, elektrorozvody 230V a 400V  **Příruční sklad 7 m2** | Různé typy elektrických strojů, 5 stanovišť po 5 KW, učitelské PC + dataprojektor, přístroj pro měření zátěžového momentu,  Silový transformátor, SW Labview a rozhraní pro měření na el. strojích |
| 104 | **Laboratoř elektrických přístrojů**  Podlaží: 1  Plocha: 80,29 m2  Zátěžové (ne úplně nejslabší) linoleum z důvodů snadné údržby, samostatný rozvod elektřiny s rozvaděčem, elektrorozvody 230V a 400V  **Příruční sklad 7 m2** | 5 stanovišť pro měření el. ochran, 1 stanoviště fázování synchr. strojů, učitelské PC + dataprojektor  zařízení pro výrobu plošných spojů, přístroje pro měření elektronických prvků, přístroje pro provádění elektrických revizí, přístroje pro měření osvětlení. |
| 105 | **Šatna dílen muži + sprcha**  Podlaží: 1  Plocha: 17,61 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, sprchy | x |
| 106 | **Šatna dílen ženy + sprcha**  Podlaží: 1  Plocha: 17,61 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, sprchy | x |
| 107 | **Odpočinková zóna + čekárna**  Podlaží: 1  Plocha: 33,86 m2  Podlaha linoleum, sedačky, křesla | x |
| 108 | **Studijní oddělení**  Podlaží: 1  Plocha: 32,68 m2  Podlaha linoleum, sítě | x |
| 109 | **Archiv – studijní oddělení**  Podlaží: 1  Plocha: 12,32 m2  Podlaha dlažba | x |
| 110 | **Rýsovna**  Podlaží: 1  Plocha: 47,21 m2  Podlaha linoleum, PC s projektorem, přívod tekoucí vody – umyvadlo, pro 10 osob | x |
| 111 | **Laboratoř analytických metod**  Podlaží: 1  Plocha: 65,93 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo | x |
| 112 | **Pracovna techniků a laborantů**  Podlaží: 1  Plocha: 38,97 m2  Podlaha linoleum, pro 4 osoby (2 techniky a 2 laboranty) | x |
| 113 | **Laboratoř pro obecnou elektrotechniku**  Podlaží: 1  Plocha: 84,21 m2  Zátěžové (ne úplně nejslabší) linoleum z důvodů snadné údržby, samostatný rozvod elektřiny s rozvaděčem, elektrorozvody 230V a 400V  **Příruční sklad 16,55 m2** | Laboratorní stůl se základními přístroji 10x, učitelské PC + dataprojektor |
| 114 | **AULA**  Podlaží: 1 ÷ 2  Plocha: 235,31 m2 (z toho 58,11 m2 knihovna *114k*)  Podlaha linoleum, PC s projektorem, přívod tekoucí vody – umyvadlo, pro 150 osob  Pod částí auly bude **knihovna** (58,11 m2) s úzkou uličkou pro vchod | zatahovací závěs pro zatemnění auly, PC s dotykovým displejem, zatahovací plátno + magnetická tabule, ozvučení, stůl s centrálním ovládáním (plátno, závěs, PC s dotykovým displejem, ozvučení, světel) |
| 115 | **Uklízecí místnost**  Podlaží: 1  Plocha: 6,00 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo | x |
| 116 | **WC handicapovaní**  Podlaží: 1  Plocha: 9,00 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 117 | **WC muži**  Podlaží: 1  Plocha: 15,00 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 118 | **WC zaměstnanci**  Podlaží: 1  Plocha: 15,00 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 119 | **Studentský prostor**  Podlaží: 1  Plocha: 27,00 m2  Podlaha linoleum, přívod tekoucí vody – umyvadlo, pro 50 osob | x |
| 120 | **WC ženy**  Podlaží: 1  Plocha: 13,50 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 121 | **Rozvodna elektro**  Podlaží: 1  Plocha: 9,00 m2  Podlaha linoleum | x |
| 200 | **Chodba**  Podlaží: 2  Plocha: 287,18 m2 | x |
| 201 | **Pracovna doktorandů KSM**  Podlaží: 2  Plocha: 67,46 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 9 osob, dělená skleněnou příčkou | x |
| 202 | **Archiv katedry KSM & KEE**  Podlaží: 2  Plocha: 30,76 m2  Podlaha dlažba | x |
| 203 | **Kuchyňka se sezením**  Podlaží: 2  Plocha: 21,53 m2  Podlaha dlažba, kuchyňská linka se dřezem, pro 10 osob, zatahovací dveře | x |
| 204 | **Zasedací místnost kateder**  Podlaží: 2  Plocha: 85,12 m2  Podlaha linoleum, sítě, PC s projektorem, tabule, ozvučení, vestavěné skříně, propojená s kuchyňkou | x |
| 205 | **PC učebna B**  Podlaží: 2  Plocha: 101,59 m2  Podlaha linoleum, sítě, PC s projektorem, 25x PC komplet se SW a monitory, tabule, pro 25 osob | x |
| 206 | **Učebna M4**  Podlaží: 2  Plocha: 111,17 m2  Podlaha linoleum, sítě, PC s projektorem, tabule, pro 30 osob | x |
| 207 | **Pracovna pro odborné asistenty KSM**  Podlaží: 2  Plocha: 20,52 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 2 osoby | x |
| 208 | **Pracovna prof./doc. KEE**  Podlaží: 2  Plocha: 20,52 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu | x |
| 209 | **Pracovna prof./doc. KEE**  Podlaží: 2  Plocha: 20,52 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu | x |
| 210 | **Učebna M5**  Podlaží: 2  Plocha: 55,00 m2  Podlaha linoleum, sítě, PC s projektorem, tabule, pro 30 osob | x |
| 211 | **Pracovna vedoucího katedry KEE**  Podlaží: 2  Plocha: 32,80 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu, sezení pro 6+1 osob | x |
| 212 | **Pracovna vedoucího katedry KSM**  Podlaží: 2  Plocha: 49,61 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu, sezení pro 6+1 osob | x |
| 213 | **Sekretariát katedry KSM**  Podlaží: 2  Plocha: 30,40 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu, propojená s pracovnou vedoucího katedry KSM | x |
| 214 | **Posluchárna A**  Podlaží: 2  Plocha: 86,62 m2  Podlaha linoleum, sítě, PC s projektorem, tabule, pro 80 osob | x |
| 215 | **Laboratoř simulačních procesů**  Podlaží: 1  Plocha: 49,93 m2  Podlaha linoleum, PC s projektorem, přívod tekoucí vody – umyvadlo | x |
| 216 | **WC muži**  Podlaží: 2  Plocha: 12,38 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 217 | **Rozvodna elektro**  Podlaží: 2  Plocha: 13,50 m2  Podlaha linoleum | x |
| 218 | **WC zaměstnanci**  Podlaží: 2  Plocha: 13,50 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 219 | **WC ženy**  Podlaží: 2  Plocha: 12,38 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 220 | **Uklízecí místnost**  Podlaží: 2  Plocha: 6,75 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo | x |
| 221 | **WC handicapovaní**  Podlaží: 2  Plocha: 6,75 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 300 | **Chodba**  Podlaží: 3  Plocha: 316,38 m2 | x |
| 301 | **Pracovna pro odborné asistenty KEE**  Podlaží: 3  Plocha: 33,73 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 3 osoby | x |
| 302 | **Pracovna pro odborné asistenty KEE**  Podlaží: 3  Plocha: 33,73 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 3 osoby | x |
| 303 | **Pracovna hostujícího prof./doc.**  Podlaží: 3  Plocha: 25,01 m2  Podlaha linoleum, pro 2 osoby | x |
| 304 | **Pracovna ředitele VTP**  Podlaží: 3  Plocha: 33,67 m2  Podlaha linoleum, sítě, sezení pro 4+1 osob | x |
| 305 | **Pracovna koordinátora ERASMUS**  Podlaží: 3  Plocha: 36,09 m2  Podlaha linoleum, sítě, sezení pro 4+1 osob | x |
| 306 | **Pracovna prof./doc. KSM**  Podlaží: 3  Plocha: 33,67 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu | x |
| 307 | **Pracovna hostujícího prof./doc.**  Podlaží: 3  Plocha: 36,09 m2  Podlaha linoleum, pro 2 osoby | x |
| 308 | **Pracovna proděkana pro studium**  Podlaží: 3  Plocha: 33,67 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu, sezení pro 4+1 osob | x |
| 309 | **Pracovna proděkana pro vědu**  Podlaží: 3  Plocha: 36,09 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu, sezení pro 4+1 osob | x |
| 310 | **Referent pro vědu**  Podlaží: 3  Plocha: 20,79 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu, propojená s pracovnou proděkana pro vědu | x |
| 311 | **Pracovna proděkana pro vnější vztahy**  Podlaží: 3  Plocha: 22,69 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu, sezení pro 4+1 osob | x |
| 312 | **Pracovna tajemníka**  Podlaží: 3  Plocha: 22,69 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu | x |
| 313 | **Sekretariát děkana**  Podlaží: 3  Plocha: 16,94 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu, propojená s pracovnou děkana | x |
| 314 | **Pracovna děkana**  Podlaží: 3  Plocha: 55,00 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu, sezení pro 8+1 osob | x |
| 315 | **Pracovna hostujícího profesora / docenta + apartmán kuchyňka**  Podlaží: 3  Plocha: 40,49 m2  Podlaha dlažba, kuchyňská linka se dřezem, sezení pro 4 osoby, zatahovací dveře | x |
| 316 | **Apartmán – WC + koupelna**  Podlaží: 3  Plocha: 7,51 m2  Podlaha dlažba, umyvadlo, sprchový kout, WC | x |
| 317 | **Apartmán – byt 1**  Podlaží: 3  Plocha: 28,00 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 2 osoby | x |
| 318 | **Apartmán – byt 2**  Podlaží: 3  Plocha: 28,00 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 2 osoby | x |
| 319 | **Pracovna proděkana pro rozvoj a informatizaci**  Podlaží: 3  Plocha: 29,99 m2  Podlaha linoleum – koberec, sítě, pro 1 osobu, sezení pro 4+1 osob | x |
| 320 | **Pracovna doktorandů KEE**  Podlaží: 3  Plocha: 38,08 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 4 osoby | x |
| 321 | **Telefonní ústředna + rezerva**  Podlaží: 3  Plocha: 10,79 m2  Podlaha dlažba, sítě | x |
| 322 | **Pracovna pro odborné asistenty KSM**  Podlaží: 3  Plocha: 23,75 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 2 osoby | x |
| 323 | **Pracovna pro odborné asistenty KSM**  Podlaží: 3  Plocha: 26,14 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 2 osoby | x |
| 324 | **Pracovna pro odborné asistenty KSM**  Podlaží: 3  Plocha: 26,14 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 2 osoby | x |
| 325 | **Zasedací místnost FVTM**  Podlaží: 3  Plocha: 140,21 m2  Podlaha linoleum, sítě, PC s projektorem, tabule, ozvučení, vestavěné skříně, propojená s kuchyňkou, pro 55 osob | zatahovací závěs pro zatemnění, PC s dotykovým displejem, zatahovací plátno (do stropu) + magnetická tabule (na pevno), ozvučení |
| 326 | **Kuchyňka se sezením**  Podlaží: 3  Plocha: 27,18 m2  Podlaha dlažba, kuchyňská linka se dřezem, pro 10 osob, zatahovací dveře | x |
| 327 | **Servisní pracoviště IT & pracovna šéfredaktora časopisu a propagace FVTM**  Podlaží: 3  Plocha: 30,80 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 3 osoby (2 IT + redaktor), sezení pro 4+1 osob | x |
| 328 | **Sklad děkanátu**  Podlaží: 3  Plocha: 12,20 m2  Podlaha linoleum |  |
| 329 | **Kuchyňka**  Podlaží: 3  Plocha: 12,20 m2  Podlaha dlažba, kuchyňská linka se dřezem |  |
| 330 | **WC zaměstnanci**  Podlaží: 3  Plocha: 13,50 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 331 | **WC ženy**  Podlaží: 3  Plocha: 13,50 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 332 | **WC muži**  Podlaží: 3  Plocha: 13,50 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 333 | **Uklízecí místnost**  Podlaží: 3  Plocha: 6,00 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo | x |
| 334 | **WC handicapovaní**  Podlaží: 3  Plocha: 7,50 m2  Podlaha dlažba, přívod tekoucí vody – umyvadlo, WC | x |
| 335 | **Pracovna prof./doc. KSM**  Podlaží: 3  Plocha: 18,95 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu | x |
| 336 | **Pracovna prof./doc. KSM**  Podlaží: 3  Plocha: 18,95 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 1 osobu | x |
| 337 | **Jednací místnost děkanátu**  Podlaží: 3  Plocha: 41,40 m2  Podlaha linoleum, sítě, pro 30 osob |  |
| E1 | **Nákladní výtah**  Rozměr: 2 x 3 m, nosnost 2t  Plocha: 6 m2  Z podlaží -1 do 3 | x |
| E2 | **Osobní výtah**  Rozměr: 2 x 2 m  Plocha: 4 m2  Z podlaží -1 do 3 | x |
| E3 | **Osobní výtah**  Rozměr: 2 x 2 m  Plocha: 4 m2  Z podlaží -1 do 3 | x |