# Vzorky materiálů:

Všechny povrchové materiály budou odsouhlaseny na základě předložení vzorníků dodavatele (např. lamino, čalounění apod.), případně na základě zhotovení vzorku povrchové úpravy o rozměrech min 15x20cm, pokud není v dokumentaci uvedeno jinak (např. vzorek lakování, dýhování, provedení hran nábytku apod.).

# Vzorky typových výrobků a doplňků interiéru:

Bude předložen k odsouhlasení vždy jeden exemplář typového nábytku a interiérového doplňku.

V případě, že bude nábytek, který je navržen jako typový, dodáván formou atypické výroby (např. stolová podnož, čalouněný nábytek apod.), předloží dodavatel kompletní výrobek včetně finální povrchové úpravy.

# Vzorky atypických výrobků:

Vzorkovány budou všechny použité materiály včetně povrchových úprav a provedení hran.

U stolového nábytku bude předložen vzorek přípojného místa (stolové krabice) a průchodky, kování pro výklopné stolové desky, stolová lampička, nosiče kabeláže.

U úložného nábytku bude předložen vzorek úchytky, kování na skleněná dvířka a dalších doplňků (např. držáků či háčků)

Posluchárenské sezení bude odsouhlaseno na základě výroby kompletního vzorku minimálně jednoho posluchárenského místa (sklopné sezení vč. stolku).

U výdejních pultů si objednatel vyhrazuje právo předepsání konkrétního materiálu (lamino a kámen), neboť bude nutno zvolit totožný materiál jako u výdejního pultu, který je dodávkou stavby.

# Orientační a informační systém

Dodavatel předloží:

- kompletní vzorek tabulky označení dveří včetně typických nápisů

- min 1 plochý profil včetně lakování a boční lištu hlavní tabule a označení pater včetně typických nápisů

- min 1 písmeno z plastického písma

- vzorek polepové folie o šířce min 30cm a délce odpovídající celkové výšce „ředění“ polepu. Folie bude nalepena na sklo (dle dohody na místě stavby)

- vzorek jednoho z piktogramů