**Příloha k VZ – Vozík mechanický aktivní**

**Obecné požadavky**:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

* nejnovější verze,
* je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,
* součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, provedení zkoušky plné funkčnosti (v budově je výtah),
* součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující dané testy na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),
* uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

**Určení**:

Vozík zlepšuje a využívá schopnosti jedince s určitým vrozeným nebo získaným postižením (tělesným, duševním aj.) s cílem dosáhnout nejvyšší možné úrovně soběstačnosti v osobním, společenském i pracovním životě.

**Specifikace**:

* pevný odlehčený carbonový rám,
* eliptický profil rámových trubek,
* individuální zhotovení rámu na míru,
* karbonové trubky opěrky zad,
* sklopná polstrovaná prodyšná opěrka zad,
* pevný úhel a výška jednodílné stupačky,
* karbonové blatníky a stupačka,
* rychloupínací zadní kola,
* ploché ráfky a dráty,
* volitelná velikost předních a zadních kol,
* volitelný sklon zadních kol,
* parkovací brzdy.

**Technické údaje:**

* rozměry jsou minimální (tolerance +- 2 cm)
* šířka sedu: 45 cm,
* hloubka sedu: 45 cm,
* výška sedu přední: 45 cm,
* výška sedu zadní: 42 cm,
* výška opěrky zad: 38 cm,
* úhel opěrky zad: 84º,
* šířka vozíku: šířka sedu + 20 cm,
* hloubka vozíku: 85 cm,
* sklon zadních kol: 4º,
* nosnost vozíku: min. 125 kg.