**Příloha k VZ – Běhátko**

**Obecné požadavky**:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

* napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E,
* nejnovější verze software,
* je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je uvedena pouze jako referenční vzor,
* dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení včetně dopravy – tedy i kabely, žárovky, lampy aj. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje a k zaškolení obsluhy,
* součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti (v budově je výtah) a zaškolení obsluhy,
* součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (revize apod.),
* uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

**Určení**:

Přístroj umožňující sledovat vizuálně (pohledem, aspekcí) či přístrojově (3-dimenziionální, prostorovou analýzu pohybu) cyklicky se opakující a déletrvající pohyby, jakými jsou chůze a běh.

**Specifikace**:

* nosnost min. 200 kg,
* min. 21,6“ obrazovka,
* použití i pro pás na chůzi,
* rozměry běžecké plochy min. 165 x 60 cm,
* elektronický zdvih běžecké plochy,
* min. 20 stupňů sklonu běžeckého plochy,
* rychlost až 23 km/h,
* min. 2 uživatelské programy,
* přednastavené programy,
* HCR program,
* manuální program,
* 2 snímače tepové frekvence v madlech,
* držák na láhev,
* transportní kolečka,
* systém vyrovnání nerovností,
* odpružení,
* bezpečností brzda,
* přijímač hrudního pásu,
* audio vstup.