Příloha č. 1 – technická specifikace

Třífázový regulovatelný autotransformátor s odděleným vstupem 400V/6A (4 ks)

- autotransformátor bude samostatnou jednotkou, nebude se jednat o tři samostatné jednofázové autotransformátory,

- autotransformátor bude mít od napájecí sítě oddělený vstup třífázovým jističem,

- výstup autotransformátoru bude jištěn třífázovým jističem a bude doplněn samostatným spínačem pro indikaci jeho stavu (zapnuto/vypnuto),

- autotransformátor bude mít implementované zobrazovače nastaveného napětí a procházejícího proudu (analogové nebo digitální)

- minimální hodnota výstupního sdruženého napětí bude 400 V,

- minimální hodnota výstupního proudu bude 6 A.