**Příloha č. 3 – podrobná specifikace**

**U21 - RESTAV, č. projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_059/0010209**

**(uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a naznačují představu zadavatele)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pol.** | **Kód** | **Název** | **Počet ks** | **Cena jednotky Kč bez DPH** |   | **Cena celkem Kč bez DPH** |  |
| **č.** |
| 1. | 1.1.2.3.1.12 | kovová policová skříň | 20 | … |   | … |   |
| 2. | 1.1.2.3.1.13 | kovová skříň se žaluziovými dveřmi | 10 | … |   | … |   |
| 3. | 1.1.2.3.1.32 | šatní skříňka | 16 | … |   | … |   |
| 4. | 1.1.2.3.1.33 | stůl dílenský profi 398 | 10 | … |   | … |   |
| 5. |   | stůl dílenský profi 378 | 8 | … |   | … |   |
| 6. |   | stůl dílenský M1 | 8 | … |   | … |   |
| 7. | 1.1.2.3.1.34 | skříň na nářadí | 5 | … |   | … |   |
| 8. | 1.1.2.3.1.35 | závěsná skříňka | 10 | … |   | … |   |
| 9. | 1.1.2.3.1.36 | policová skříň kovová | 10 | … |   | … |   |
| **Celkem** | 97 |   |   | … |   |

**Všechny položky budou obsahovat jednoduchý a názorný návod k rozebrání a náhradě poškozených dílců/ materiálů. Rozebrání a náhradu musí být možné provádět pomocí běžného základního ručního nářadí a bez speciální kvalifikace.**

|  |
| --- |
| **1 – kovová policová skříň s dveřmi – 20 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** kovová skříň s dveřmi, **požadované parametry:**- 4x stavitelná police- dveře se zámkem-korpus světle šedý, barva dveří modrá  | V  x Š x H1950 x 950 x 400 rozměrová tolerance ± 3% | Univerzální svařovaná policová skříň 1800x920x420 mm |

|  |
| --- |
| **2 – kovová skříň se žaluziovými dveřmi – 10 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** kovová skříň se žaluziovými dveřmi **požadované parametry:**- 4x stavitelná police- žaluziové dveře se zámkem- korpus světle šedý, barva dveří modrá případně šedá | V  x Š x H1990 x 1000 x 450rozměrová tolerance ± 3% | Kovová skříň se žaluziovými dveřmi, 1990 x 1000 x 450 mm, světle šedá  |

|  |
| --- |
| **3 – šatní skříňka – 16 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** kovová šatní skříňka dvouoddílová **požadované parametry:**- dvouoddílová šatní skříňka- dveře se zámkem- korpus světle šedý, barva dveří modrá | V  x Š x H1800 x 600 x 500rozměrová tolerance ± 3% | Šatní skříň kovová dvouoddílová BAS 32 0022  |

|  |
| --- |
| **4 – stůl dílenský profi 398 – 10ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** stůl dílenský profi **požadované parametry:**- podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní plocha z kvalitní bukové spárovky, tl. min. 40 mm- výbava skříňky – 2 lakované police, zamykatelné- korpus světle šedý, barva dveří modrá | V  x Š x H840 x 1200 x 700rozměrová tolerance ± 3% | Dílenský stůl profi 398  |

|  |
| --- |
| **5 – stůl dílenský profi 378 – 8 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** stůl dílenský profi **požadované parametry:**- podnoží svařeno z ocelových profilů, - pracovní plocha z tvrdého dřeva, tl. min. 38 mm, povrch lakovaný bezbarvým lakem- výbava skříňky – zamykatelné- korpus světle šedý, barva dveří modrá- stavitelná výška stolu 860 – 900 mm | V  x Š x H860-900 x 1690 x 600rozměrová tolerance ± 3% | Dílenský stůl EXPERT, 3 zásuvky, 2 skříňky |

|  |
| --- |
| **6 – stůl dílenský M1 – 8 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** stůl dílenský M1 **požadované parametry:**- podnoží svařeno z ocelových profilů, nosnost stolu min. 300 kg při rovnoměrném zatížení, - pracovní plocha z kvalitní bukové překližky, tl. min. 40 mm- spodní plocha z bukové překližky tl. min. 20 mm- výbava skříňky – 2 lakované police, zamykatelné- korpus světle šedý, barva dveří modrá | V  x Š x H880 x 1500 x 700rozměrová tolerance ± 3% | Dílenský stůl 1500 mm M1, buková překližka  |

|  |
| --- |
| **7 – skříň na nářadí – 5 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** kovová skříň se zásuvkami **požadované parametry:**- robustní svařovaná skříň- 7 svařovaných zásuvek na kuličkových ložiskách, výsuv 100%, průběžné madlo- uzamykatelné- korpus světle šedý, barva dveří modrá  | V  x Š x H1000 x 1000 x 450 rozměrová tolerance ± 3% | Dílenská skříň 1000x1000x450 mm, 7 zásuvek |

|  |
| --- |
| **8 – závěsná skříňka – 10 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** kovová skříň závěsná **požadované parametry:**- závěsná dílenská skříňka, 3 oddíly, s policemi- zadní stěna pevná - uzamykatelná dvířka- korpus světle šedý, barva dveří modrá  | V  x Š x H600 x 1200 x 200 rozměrová tolerance ± 3% | Závěsná skříňka na nářadí 5810 |

|  |
| --- |
| **9 – policová skříň kovová – 10 ks** |
| **Popis** | **Rozměry v mm** | **Ilustrativní obrázek** |
| **materiálové provedení:** kovová svařovaná skříň s dveřmi**požadované parametry:**- vyztužená křídla dveří s vnitřními závěsy,- 4 stavitelné police- dveře se zámkem, dvoubodový pákový rozvorový mechanismus- korpus světle šedý, barva dveří modrá  | V  x Š x H1950 x 1200 x 420 rozměrová tolerance ± 3% | Dílenská svařovaná policová skříň 1950x1200x420 mm |