**Příloha č. 2 - Technická specifikace**

**Typ vozidla:** 8 místné vozidlo schopné přepravit větší množství vybavení pro sportovní aktivity, s možností připojení tažného vozíku.

**Technické parametry:**

**Kapacita:** Minimálně 7-8 míst

**Typ motoru:** Naftový

**Objem motoru, výkon:** 1950 cm³, výkon 100-120 kW, max. kroutící moment 300-380 Nm n

**Spotřeba paliva:** Kombinovaná 7 – 7,5 litrů na 100 km

**Typ převodovky:** Automatická

**Rozměry vozidla, nosnost a objem zavazadlového prostoru:**

Max. výška: do 1.920 mm

Délka: od 4.900 do 5.140 mm (bez tažného zařízení)

Šířka: Nerozhoduje

Rozvor: od 2.900 – 3.200 mm

Užitečné zatížení: od 600 - 737 kg

Přípustná celková hmotnost: max 3100 kg,

celková hmotnost celé jízdní soupravy: max 5200 kg

**Požadavky na bezpečnostní prvky:**

Airbagy vpředu i boční, okenní airbagy

ABS, ESP, CO2-optimalizovaný brzdový systém

Asistenti: HOLD, multi funkční volant, el. parkovací brzda

Asistenty pro rychlostní omezení, rozjezd do kopce

Digitální rádio (DAB), systém pro smartphone (CarPlay/Android Auto)

Příprava pro navigaci, tísňové volání, centrální zamykání

Vyhřívaná zpětná zrcátka, sluneční clony, rozvod topení po celém vozidle

Determální skla, klimatizace

Asistent hlídání mrtvého úhlu, asistent jízdy v pruzích

Sada pro parkování se zpětnou kamerou

Sledování bdělosti řidiče, multibeam LED světlomety s asistentem dálkových světel

Tempomat

**Další požadavky:**

Palivová nádrž: 60-70 litrů s možností tankování obnovitelné nafty vyráběné z rostlinných olejů (nižší emise)

Emisní třída: Euro 6e RDE5 M/N1 GR. II (nejpřísnější emisní norma)

Pneumatiky: Min. R16, R17, bezdrátové měření tlaku v pneumatikách

Posuvné boční dveře se snadnou obsluhou

Kolejnice sedadel s rychloupínáním

Zásuvky 12V pro zadní řadu sedadel vpravo i vlevo

Tažné zařízení, rezervní kolo se zvedákem

**Požadavky na pohon:**

4x4 (RWD)

tažné zařízení – 2,5 tuny

**Vozidlo pro které platí pravidlo referenční hmotnosti** (emisní normy, spotřeba paliva, homologační předpisy)