
Osvětlovací stožár kuželový - uliční



**Použití**

osvětlení sadů, parků, pěších zón a vedlejších komunikací

**Povrchová úprava**

* žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461
* žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

**Provedení**

* spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž svorkovnice a elektropříslušenství
* ve spodní části dříku pro vetknutí je zhotoven otvor pro průchod kabelů

**Varianta stožáru**

* vetknutý bez ochranné manžety
* vetknutý s ochrannou manžetou
* s přírubou

**Ostatní nabídka**

* stožárová výzbroj
* stožárový svítidla
* světelné zdroje
* spojovací materiál

**Certifikace a shoda**

Výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834. Jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001.