**Příloha k VZ – Simulátor měření krevního tlaku**

**Obecné požadavky**:

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno:

* nejnovější verze,
* uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele.

**Určení**:

Přístroj určený pro měření systolického tlaku, diastolického tlaku a pulzu.

* nastavení systolického / diastolického tlaku,
* nastavení tepové frekvence za minutu,
* nastavení hlasitosti Korotkovových zvuků,
* hmatatelný puls na radiální a brachiální tepně.

**Specifikace**:

* nácvik správného nasazení manžety,
* palpace brachiální tepny,
* askultační mezery,
* správné komprese a normálního množství dekomprese,
* reálné nacvičování monitorace krevního tlaku,
* auskultace Korotkovových fenoménů,
* nahmatání radiálního pulsu,
* správné přečtení hodnot krevního tlaku,
* diagnostika patologických hodnot krevního tlaku, monitorace účinků podaných léků.