**Zadání projektové dokumentace**

*část UNIBAR*

SO.01 – Úprava vstupu do objektu Moskevská FSE

- stávající vstupní dveře budou demontovány a repasovány

- rozměry vstupních dveří – šířka dveří je 2,4m (šířka obou křídel činí 1,2m); výška dveří je 3,4m a výška v ose dveří včetně nadsvětlíku činí 4,8m

- dveře budou opatřeny posilovačem pro otevírání

- bude vyřešen přístupový systém do objektu a bude zajištěn bezbariérový přístup

- v hlavním lobby objektu za vstupními dveřmi bude zajištěna instalace plošiny pro osoby se sníženou schopností pohybu včetně veškeré přípravy a elektroinstalace



SO.02 – Úprava učebny 303

- učebna bude upravena pro potřeby osob se sníženou schopností pohybu

- plocha učebny činí 74,44 m²

- v učebně dojde k úpravě sezení a lavic včetně vytvoření učebních míst pro studenty se specifickými potřebami

- dveře do učebny a práh budou bezbariérově upraveny

- v učebně dojde k úpravě podlahy a stávající nášlapná vrstva bude vyměněna za linoleum

- stávající osvětlení bude vyměněno za ledková svítidla

- v učebně dojde k doplnění silnoproudých a datových rozvodů – silnoproudé a datové zásuvky budou podlahou svedeny ke stolům a ke katedře

- učebna bude opatřena vertikálními látkovými žaluziemi, a to takovými, které mají malou světelnou propustnost

- součástí učebny bude také pylonová tabule a tzv. „SmartBoard“ tabule, pro kterou bude zajištěna příprava (silnoproudé a datové rozvody včetně zásuvek apod.)