Pro stavební práce hrazené z prostředků OP JAK platí:

* Se **stavebním odpadem včetně použitých obalů** je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný;
* Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinné zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako  
  nebezpečné (s výjimkou přirozeně se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04  
  na Evropském seznamu odpadů vytvořeném rozhodnutím 2000/532/ES ze dne 3. května 2000,  
  kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm.  
  a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví  
  seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS  
  o nebezpečných odpadech (oznámeno pod číslem dokumentu K(2000) 1147)) vzniklého  
  na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům  
  materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem,  
  v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem;
* Podmínka platí pro všechny stavební práce – výstavbu, změny dokončených staveb, případně  
  též údržbu dokončených staveb;
* Pro plnění podmínky významně nepoškozovat životní prostředí není nutné splnit definici  
  odpadu dle zákona o odpadech – započítávají se i další materiály, které jsou ihned využity na  
  staveništi a které se formálně nestanou odpadem dle českého zákona. Doporučuje se nicméně,  
  aby realizátor opatření, kdy demoliční materiál znovu užívá v rámci své činnosti, měl povolení  
  nakládání s odpadem;
* Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití,  
  jedná se vždy o odstranění odpadu. Skládkování je explicitně vyloučen dle čl. 17 nařízení  
  852/2020, na který se legislativa EU fondů z pohledu zásady DNSH odkazuje.

Podrobné informace o vhodném postupu viz dokumentace:

* Metodický návod Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/stavebni\_demolicni\_odpady;
* Protokol EU o nakládání se stavebními a demoličními odpady:  
  https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/strategicke-dokumenty-pro-udrzitelne-stavebnictvi/protokol-eu-o-nakladani-se-stavebnimi-a-demolicnimi-odpady--241557/;
* mezinárodní standardy ISO 20887;
* Základní přehled o druhotných surovinách a recyklovaných výrobcích: http://www.recyklujmestavby.cz/.

